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3W，超宽电压输入，隔离稳压正负双路/单路（黑色塑料外壳命名为P）

DIP 封装，DC-DC 模块电源                     产品特点
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                                                            宽电压输入范围：4:1

                                                                      效率高达88%

                                                                      空载功耗低至0.10W                       

                                                                      隔离电压1500VDC

                                                                      输入欠压，输出过压、短路、过流保护

                                                                      工作温度：-40℃～+85℃

                                                                      裸机满足CISPR32/EN55032 CLASS A
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                                                                      国际标准引脚方式

        CE   专利保护 RoHS
   URA_ZP-3WR3 & URB_ZP-3WR3 系列产品输出功率为3W，4:1 超宽电压输入范围，效率高达88%，1500VDC 的常规隔离电压，允许工作温度-40-85℃，具有输入欠压保护，输出过压、过流、短路保护功能，满足CISPR32/EN55032 CLASS A，广泛应用于工控、电力、仪器仪表、通信等领域。

	选型表

	     产品型号
	输入电压(VDC)
	输出
	效率

(%, Min./Typ.)

@满载
	  最大容性负载

(μF)

	
	标称值

（范围值）
	 最大值
	输出电压

  (VDC)
	输出电(mA)

(Max./Min.)
	
	

	URA1205ZP-3WR3
	     12

     (4.5-18)
	    20
	±5
	±300/0
	80/82
	1000

	URA1212ZP-3WR3
	
	
	±12
	±125/0
	85/87
	680

	URA1215ZP-3WR3
	
	
	±15
	±100/0
	86/88
	470

	URA1224ZP-3WR3
	
	
	±24
	±67/0
	86/88
	220

	URB1203ZP-3WR3
	
	
	3.3
	750/0
	76/78
	3000

	URB1205ZP-3WR3
	
	
	5
	600/0
	80/82
	2000

	URB1209ZP-3WR3
	
	
	9
	333/0
	83/85
	1000

	URB1212ZP-3WR3
	
	
	12
	250/0
	85/87
	680

	URB1215ZP-3WR3
	
	
	15
	200/0
	86/88
	470

	URB1224ZP-3WR3
	
	
	24
	125/0
	86/88
	220

	URA2405ZP-3WR3
	 24

     (9-36)
	    40
	±5
	±300/0
	81/83
	1000

	URA2412ZP-3WR3
	
	
	±12
	±125/0
	85/87
	680

	URA2415ZP-3WR3
	
	
	±15
	±100/0
	86/88
	470

	URA2424ZP-3WR3
	
	
	±24
	±67/0
	86/88
	220

	URB2403ZP-3WR3
	
	
	3.3
	7500/0
	77/79
	4000

	URB2405ZP-3WR3
	
	
	5
	600/0
	81/83
	4000

	URB2409ZP-3WR3
	
	
	9
	333/0
	83/85
	1000

	URB2412ZP-3WR3
	
	
	12
	250/0
	85/87
	680

	URB2415ZP-3WR3
	
	
	15
	200/0
	86/88
	470

	URB2424ZP-3WR3
	
	
	24
	125/0
	86/88
	330

	URA4805ZP-3WR3
	48

   (18-75)
	    80
	±5
	±300/0
	81/83
	1000

	URA4812ZP-3WR3
	
	
	±12
	±125/0
	85/87
	680

	URA4815ZP-3WR3
	
	
	±15
	±100/0
	86/88
	330

	URB4803ZP-3WR3
	
	
	3.3
	750/0
	77/79
	4000

	URB4805ZP-3WR3
	
	
	5
	600/0
	81/83
	4000

	URB4812ZP-3WR3
	
	
	12
	250/0
	85/87
	680

	URB4815ZP-3WR3
	
	
	15
	200/0
	86/88
	470

	URB4824ZP-3WR3
	
	
	24
	125/0
	86/88
	330

	注:1,输入电压不能超过此值，否则可能会造成永久性不可恢复的损坏； 

2,上述效率值是在输入标称电压和输出额定负载时测得；效率最小值大于Min.-2 为合格； 

3,正负输出两路容性负载一样。
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	输入特性

	项目
	工作条件
	Min.
	Typ.
	Max.
	单位

	输入电流（满载/空载）
	12V 输入
	--
	312
	333/12
	    mA

	
	24V 输入
	
	156
	167/5
	

	
	48V 输入
	
	78
	83/4
	

	反射纹波电流
	
	--
	20
	--
	

	输入冲击电压(1sec. max.)
	12V 输入
	-0.7
	--
	20
	VDC

	
	24V 输入
	
	--
	40
	

	
	48V 输入
	
	--
	80
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启动电压
	12V 输入
	--
	--
	4.5
	

	
	24V 输入
	--
	--
	9
	

	
	48V 输入
	--
	--
	18
	

	欠压关断 
	12V 输入
	4
	4.3
	
	

	
	24V 输入
	5
	8
	--
	

	
	48V 输入
	15
	17
	--
	

	启动时间
	标称输入和恒阻负载
	--
	19
	30
	MS

	输入滤波器
	
	PI 型

	热插波
	
	不支持


	输出特性

	项目
	工作条件
	Min.
	Typ.
	Max.
	单位

	输出电压精度
	0%到100%负载
	--
	±1
	±3
	%

	输出电压平衡度
	双路输出，平衡负载
	--
	±0.5
	±1.5
	

	线性电压调节率
	满载，输入电压从低电压到高电压
	正输出
	--
	±0.2
	±0.5
	

	
	
	负输出
	--
	±0.5
	±1
	

	负载调节率
	从5%到100%的负载
	正输出
	--
	±3
	±5
	

	
	
	负输出
	--
	±3
	±5
	

	交叉调节率
	双路输出，主路50%带载，辅路10%到100%带载
	--
	--
	±15
	

	瞬态恢复时间
	25%负载阶跃变化
	--
	300
	500
	

	瞬态响应偏差
	
	--
	±5.1
	±5.5
	μs

	
	
	--
	±2.13
	±3
	%

	温度漂移系数
	满载
	--
	--
	±0.03
	%/℃

	纹波*噪声
	20MHz 带宽，5%到100%负载
	--
	40
	85
	mVp-p

	过压保护 
	输入电压范围
	110
	--
	160
	%Vo

	过流保护
	
	110
	140
	190
	%Io

	短路保护
	
	可持续，自恢复

	注：①输出电压为±5VDC、 ±9VDC 的产品型号，在 0%到 5%负载条件下，输出电压精度最大值为±5%； ②按 0%到 100%负载工作条件测试时，负载调整率的指标为±5%；


	通用特性

	项目
	工作条件
	Min.
	Typ.
	Max.
	单位

	绝缘电压
	输入-输出，测试时间1 分钟，漏电流小于1mA
	1500
	--
	--
	VDC

	绝缘电阻
	输入-输出，绝缘电压500VDC
	1000
	--
	--
	MΩ

	隔离电容
	输入-输出，100KHz/0.1V
	--
	1000
	--
	pF

	工作温度
	温度≥71℃降额使用（见图1）
	-40
	--
	85
	℃

	存储温度
	
	-55
	--
	125
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引脚耐焊接温度
	焊点距离外壳1.5mm，10秒
	--
	--
	300
	

	存储湿度
	无凝结
	5
	--
	95
	%RH

	开关频率（PWM 工作模式）
	100%负载，标称输入电压
	--
	350
	--
	KHz

	平均无故障时间
	MIL-HDBK-217F@25℃
	200
	--
	--
	K hours

	振动
	
	10-55Hz, 10G, 30 Min. along X, Y and Z


	物理特性

	外壳材料
	铝合金

	大小尺寸
	卧式封装
	32.00*20.00*10.80 mm mm

	重量
	卧式封装
	14g 

	冷却方式
	自然空冷


	EMC特性

	EMI
	传导骚扰
	CISPR32/EN55032 CLASS A(裸机)/CLASS B（推荐电路见图3-②）

	
	辐射骚扰
	CISPR32/EN55032 CLASS A(裸机)/CLASS B（推荐电路见图3-②）

	EMS
	静电放电
	IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV/ Air ±8KV perf. Criteria B

	
	辐射抗扰度
	IEC/EN61000-4-3 10V/m perf. Criteria A

	
	脉冲群抗扰度
	IEC/EN61000-4-4 ±2KV（推荐电路见图3-①） perf. Criteria B

	
	浪涌抗扰度
	IEC/EN61000-4-5 ±2KV（推荐电路见图3-①） perf. Criteria B

	
	传导骚扰抗扰度
	IEC/EN61000-4-6 3 Vr.m.s perf. Criteria A

	
	电压暂降、跌落和短时中断抗扰度
	IEC/EN61000-4-29 0%-70% perf. Criteria B

	产品特性曲线
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	设计参考


1. 应用电路

所有该系列的DC/DC 转换器在出厂前，都是按照（图2）推荐的测试电路进行测试。

若要求进一步减少输入输出纹波，可将输入输出外接电容Cin、Cout 加大或选用串联等效阻抗值小的电容，但容值不能大于该产品的最大容性负载。


EMC 解决方案—推荐电路
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参数说明：
	型号
	Vin:24V
	Vin:48V

	FUSE
	根据客户实际输入电流选择

	MOV
	14D560K
	14D101K

	C0
	330μF/50V
	330μF/100V

	C1
	1μF/50V
	1μF/100V

	C2
	参照图2 中Cout 参数

	LDM1
	4.7μH

	CY1/CY2
	1nF/2KV


EMC 推荐电路—PCB 布板图
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3. 此系列产品不支持输出并联升功率使用

4. 更多信息，请参考DC-DC 应用笔记清远特斯拉电子或询问技术人员

	外观尺寸、建议印刷版图



*备注：+VI即Vin， -VI即GND, COM即OV
1. 建议双路输出模块负载不平衡度：≤±5%，如果超出±5%，不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标，具体情况可直接与我司技术人员联系；

2. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；

3. 本文数据除特殊说明外，都是在Ta=25℃，湿度<75%，输入标称电压和输出额定负载时测得；

4. 本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准；

5. 以上均为本手册所列产品型号之性能指标，非标准型号产品的某些指标会超出上述要求，具体情况可直接与我司技术人员联系；

6. 我司可提供产品定制；

7. 产品规格变更恕不另行通知。

    该版权及产品最终解释权归清远特斯拉电子科技有限公司所有 产品规格更新时恕不另行通知     URA（B）_ZP-3WR3 2022

